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	Inbetriebnahmeprotokoll (DIN VDE 0100-600)
Erstprüfung: Besichtigen, Erproben, Messen und Freigabe
Halten Sie die Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 nachweissicher fest, von der Besichtigung über die Messwerte bis zur Freigabe durch die Elektrofachkraft.
		[image: ]
	Auch digital verfügbar
Diese Checkliste lässt sich auch auf Handy, Tablet oder PC in flowdit ausfüllen. Fotos, Notizen und Maßnahmen zu jedem Punkt hinzufügen und den Bericht automatisch erstellen.
Zum Öffnen scannen · flowdit.com






	AUSFÜLLEN: Graue Felder sind Eingabefelder. Markieren Sie i.O., Mangel oder entf. mit einem kleinen x.



	Kopfdaten


	Anlage / Bezeichnung
	
	Standort
	

	Errichter
	
	Auftraggeber / Betreiber
	

	Prüfende Elektrofachkraft
	
	Datum der Inbetriebnahme
	

	Hersteller / Typ
	
	Seriennummer
	

	Technische Daten (Leistung / Spannung)
	
	Art der Prüfung (Erst / Änderung)
	



	1. Besichtigen (spannungsfrei, DIN VDE 0100-600 Abschn. 6.4.2)


	Nr.
	Prüfpunkt
	i.O.
	Mangel
	entf.
	Notizen

	1
	Schutz gegen elektrischen Schlag (Basis- und Fehlerschutz) vorhanden
	
	
	
	

	2
	Auswahl der Leiterquerschnitte und Betriebsmittel korrekt
	
	
	
	

	3
	Anschlüsse, Klemmen und Befestigungen fest und richtig
	
	
	
	

	4
	Schutz- und Erdungsleiter fachgerecht angeschlossen
	
	
	
	

	5
	Kennzeichnung, Beschriftung und Dokumentation vollständig
	
	
	
	



	2. Erproben und Messen (Abschn. 6.4.3)


Messwerte gegen den geforderten Grenzwert dokumentieren. Typische Messungen: Durchgängigkeit Schutzleiter, Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz (Zs), RCD/FI-Auslösezeit und -strom, Drehfeld, Spannung.
	Nr.
	Prüfung / Messung
	Sollwert / Grenzwert
	Messwert
	i.O.

	1
	Durchgängigkeit Schutzleiter
	< 1 Ω
	0,32 Ω
	x

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


Zeile 1 ist eine Beispielzeile in Grau. Bitte überschreiben.


	3. Funktions- und Sicherheitsprüfung


	Nr.
	Prüfpunkt
	i.O.
	Mangel
	entf.
	Notizen

	1
	RCD / FI-Schutzeinrichtungen lösen korrekt aus
	
	
	
	

	2
	Not-Halt und Schutzeinrichtungen stoppen den Betrieb
	
	
	
	

	3
	Steuer- und Regelfunktionen arbeiten spezifikationsgemäß
	
	
	
	

	4
	Alarm- und Meldesysteme funktionieren
	
	
	
	



	4. Festgestellte Mängel und Korrekturmaßnahmen


Offene Punkte bis zur Behebung nachverfolgen.
	#
	Mangel / Abweichung
	Maßnahme
	Verantwortlich
	Erledigt am

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



	Abnahme


	Regel: Die Anlage gilt nicht als freigegeben, solange eine Prüfung als Mangel markiert und offen ist.



Ergebnis:   [  ] Freigegeben      [  ] Freigegeben mit Mängelliste      [  ] Nicht bereit

	Prüfende Elektrofachkraft
	Auftraggeber / Betreiber


	
Name / Unterschrift / Datum
	
Name / Unterschrift / Datum



	Digitale Version: auf Handy, Tablet oder PC ausfüllen. Fotos und Bericht inklusive. · flowdit.com
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